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Thermoport® 2 x 6000K, fahrbar

Abmessungen

Länge:
764mm
Breite:
779 mm
Höhe:
1281 mm


Ausführung

Bestehend aus:
2x Thermoport® ,Modell: TH-6000K und
1x Mobiler Verbindungssatz.
Die beiden Thermoport® - Geräte übereinander angeordnet und mit dem Verbindungssatz komplett montiert.


2x Thermoport® Typ: TH-6000K:

Jeder Behälter mit Tür aus orangefarbigem (RAL 1007) Polypropylen, physiologisch unbedenklich, mit FCKW-freiem PU-Schaum isoliert. Doppelwandig, Innen- und Außenbehälter jeweils dicht verschweißt. Kunststoffhaut glatt und ohne Poren.
Behälterinnenraum mit angeformten Auflagesicken zur Aufnahme von GN-Behältern.
An den Seitenwänden außen, die nachfolgend beschriebenen Tragegriffe, aus CNS und Kunststoff angebracht.
Die Türen mit jeweils 2 Scharnieren, schwarz, weit öffnend, zur Reinigung einfach, ohne Werkzeug, abnehmbar.
Jede Tür mit einem breiten, stabilen Bügelverschluss und mit austauschbarer, weißer Einsteckkarte aus Kunststoff ausgestattet.
Tragegriffe, Scharniere und Bügelverschlüsse austauschbar.
Umlaufende Sicken dienen der Versteifung des Thermoport® - Geräts.
Maße je Thermoport®:

Behälterinnenraum zum Einschieben von GN-Behältern, max. 2 x GN 2/1 (530 x 650 mm), 200 mm tief oder deren Unterteilung.
Abstand zwischen den Auflageschienen vertikal: 36 mm
(Zwischen Boden und erster Schiene 44 mm)
Anzahl der Auflagesickenpaare: 12 Stück
Inhalt mit GN-Einsätzen: max. 104 Liter
Einsatzbereich: –20 °C bis +100 °C


Mobiler Verbindungssatz

Bestehend aus:
1 Fahrgestell (am unteren Thermoport® angebracht).
Abmessungen: 578 x 616 x 177 mm
Rostfreie Rollenausstattung, gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 125 mm,
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.


2 Deckplatten mit je einem Distanzblech (arretiert die beiden übereinander aufgestellten Thermoport® - Geräte).
Abmessungen Deckplatte: 125 x 644 x 7 mm (Kunststoff)
Abmessungen Distanzblech: 29 x 470 x 4 mm (CNS)
Deckplatte und Distanzblech mit jeweils 4 Befestigungspunkten
Deckplatte und Distanzblech austauschbar.


2 Schiebegriffen:
An den Seitenwänden außen, jeweils an beiden Thermoport® - Geräten befestigt, ein doppelter, stabiler CNS-Schiebegriff.
Jeder Schiebegriff 555 mm hoch.
Schiebegriffe austauschbar.


Ohne GN-Einsätze.

Leergewicht: ca. 56,5 kg.

Fabrikat
Rieber
Modell
TH-2-6000K
Best.- Nr.
85020802


Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Einschubrahmen aus CNS, 2-Teilung
Abmessungen: 530 x 325 x 3 mm.
Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS).
Einschubrahmen gefertigt aus glattem CNS-Blech, Ecken abgerundet, mit 2 Ausschnitten, zur Aufnahme von GN-Behältern 4 x 1/4 oder 6 x 1/6 oder 2 x 2/4. (Bedarf: 2 Stück pro Einschubebene)
Best.-Nr.: 85 01 20 09

· Einschubrahmen aus CNS, 3-Teilung
Abmessungen 530 x 325 x 3 mm.
Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS).
Einschubrahmen gefertigt aus glattem CNS-Blech, Ecken abgerundet, mit 3 Ausschnitten, zur Aufnahme von GN-Behältern 3 x 1/3 oder 6 x 1/6 oder 9 x 1/9. (Bedarf: 2 Stück pro Einschubebene)
Best.-Nr.: 85 01 20 10

· Bügelverschluss abschließbar (nachträglich einbaubar)
mit Zylinder-Hebelschloss, gleichschließend, mit 2 Schlüsseln.
Best.-Nr.: 85 02 20 64


· Iso-Raumteiler (horizontale Unterteilung),spülmaschinentauglich bis +90 °C,
ermöglicht den gleichzeitigen Transport von kalten und warmen Speisen.
max. Beschickung pro Auflagesickenpaar: 2 Stück
Best.-Nr.: 85 02 20 12 (Größe GN1/1)


· Kühlplatte aus CNS
max. Beschickung pro Auflagesickenpaar: 2 Stück
Best.-Nr.: 85 01 20 02 (Größe GN1/1)


· Kühlplatte aus Kunststoff
max. Beschickung pro Auflagesickenpaar: 2 Stück
max. Beschickung pro Hordengestell 6000: 2 Stück
Best.-Nr.: 85 02 20 38 (Größe GN1/1)


· Gastronormbehälter und Zubehör


· Hordengestell 6000 aus CNS (ohne Kühlplatte),
zur Aufnahme von Blechen und Einsätzen mit den
Abmessungen: 400 x 600 mm,
auf 8 Paar Auflageschienen im Abstand von 53 mm.
Best.-Nr.: 85 02 20 44
