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Regalwagen mit Abdeckung, 900 mm hoch, 1-teilig

mit Abweiserrollen

Abmessungen

Länge:
648 mm
Breite:
739 mm
Höhe:
900 mm


Ausführung
Gefertigt gemäß DIN 18867, Teil 2.

Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS),
sichtbare Flächen geschliffen (Korn 320).


Abdeckung glatt, 604 x 685 mm, 4-seitig 25 mm abgekantet.
Der Wagen bestehend aus einem CNS-Quadratrohrgestell 25 x 25 x 1,25 mm.
Eingeschweißt U-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperre.
Lichtmaß zwischen den Auflageschienen horizontal: 535 mm
Lichtmaß zwischen den Auflageschienen vertikal: 73 mm
Anzahl der Auflageschienenpaare: 8 Stück für GN 2/1


Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Abweiserrollen.


Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 125 mm
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen


Leergewicht: 20 kg


Fabrikat
Rieber 
Modell
RW-A900-70-1A
Best.- Nr.
88041603

Preis p. St.
€ ..............

Gesamt € ..............

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Antistaticbereifung ( 125 mm


Ausführung  auf Wunsch gegen Minderpreis


· Verzinkte Rollenausstattung ( 125 mm


