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Plattformstapler, offen (Plattform 535 x 412 mm), für Tabletts/Körbe

Abmessungen

Länge:
680 mm

Breite:
500 mm

Höhe:
911 mm

Ausführung

Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), sichtbare Flächen matt geschliffen.

Mit 1 rechteckigen Plattform, 4-seitig hochgekantet, an den Längsseiten mit Umschlag. 
Zuladung max. 200 kg.
Stapelhöhe: ca. 575 mm (bis Oberkante Stapler).
Leichtgängige Plattform, geführt mittels 4 Axial-/Radialkugellager-Kombinationen, kipp- und verkantsicher.
Hebemechanismus aus 3 mm dickem CNS.

Plattform geeignet für Tabletts/Körbe max. 530 x 400 mm.
Plattformabmessungen: 535 x 412 mm.

Einstellung der gleichbleibenden Ausgabehöhe durch Ein- und Aushängen der hitzebeständigen Zugfedern.

An der linken Stirnseite CNS-Korpus, einwandig. Darin integriert der Hebemechanismus für die offene Stapelplattform.

Unten angebaut Boden aus CNS, umlaufend abgekantet. 

An der linken Stirnseite am Korpus montiert 1 Sicherheitsschiebegriff.

Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Stoßecken.


Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.

Leergewicht: 38 kg.


Fabrikat
Rieber

Modell
PO-TA1/1
Best.-Nr.
89020306
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Körbe aus CNS oder rilsaniertem Stahldraht .
Fassungsvermögen: 
6 Körbe 530 x 400 mm, 85 mm hoch
oder
4 Körbe 530 x 400 mm, 120 mm hoch.
Best.-Nr.: gemäß Liste

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Mit seitlicher Tablettführung für Tablettabstapelung, passend für vorhandene Spülmaschine, bzw. vorhandenes Abräumband. (Angabe des Spülmaschinen-/ Abräumbandtyps für Bestellung erforderlich)


· Mit umlaufendem Stoßschutz.

· Antistaticbereifung ( 125 mm.

Ausführung auf Wunsch gegen Minderpreis


· Rollen verzinkt ( 125 mm.


